|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **WZORNICTWO W TECHNOLOGII WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ** | | |
| **Lp** | **Nazwa wzoru** | **Robocza nazwa wzoru** | **Uwagi** |
| **1** | **GEOMETRIC** | Sztuczna skóra | Nieregularne trapezy o bokach 1 – 3 cm |
| **2** | **DIAMONDS** | Romby zachodzące | Romb o przekątnych 12,5 cm x 8,0 cm |
| **3** | **3D** | 3D | Mix rombów ok 5 cm |
| **4** | **HONEYCOMB** | Kratka 3 x 3 z kółkiem w środku | Karo 3 x 3 cm; średnica kółka 8mm |
| **5** | **STRIPS L** | Pasy szerokie | Linie proste co 4,8 cm ( przerywane - imitacja ściegu ) |
| **6** | **STRIPS S** | Pasy wąskie | Linie proste co 2,5 cm ( ciągłe ) |
| **7** | **BLOCKS** | Schody | Romby ukośne 2,0 x 6,0 i 2,0 x 2,0 cm |
| **8** | **SQUARES S** | Kratka 2 x 2 | Karo 2,0 x 2,0 cm – imitacja ściegu |
| **9** | **SQUARES L** | Kratka 5 x 5 | Karo 5,0 x 5,0 cm – imitacja ściegu |
| **10** | **SQUARES XL** | Kratka 10 x 10 | Karo 10 x 10 cm – linia podwójna przerywana |
| **11** | **DOTS XS** | Małe punkty ( moletka ) | Drobna gęsta kropka |
| **12** | **DOTS S** | Małe kropki | Kropki o średnicy 2,0 mm co 14 mm |
| **13** | **DOTS XL** | Duże kropki | Kropki o średnicy 3,5 mm co 18 mm |
| **14** | **SQUARES MD** | Kratka 5x5 podwójna | Karo 5x5 podwójne linie |
| **15** | **HEXAGON** | Sześciobok | Sześciobok o boku 2 cm; przekątna ok. 3,7cm |
| **16** | **STONE** | Romby | Romby ok 7 cm |
| **17** | **WAVE** | Fala | Fala 7,5 cm. Linie w odległości 3,5 – 6 cm. |
| **18** | **ZDUŃSKA WOLA** | Romby podwójne | Romby podwójne ok 7 cm |
| **19** | **KÓŁECZKA** | Kółeczka | Kółeczka- groszówka |
| **20** | **STRIS XL** | Pasy szerokie | Pasy co 10 cm |

Pik-Sonic S.c. 91-341 Łódź, ul. Brukowa 12. Tel./fax: 42 / 651 03 62; http://pik-sonic.pl biuro@pik-sonic.pl info@pik-sonic.pl

+48 601 227 402; +48 8888 4 8888